## Приложение №17

## Чек-лист: контроль состояния инженерных систем

Чек-лист включает только основные вопросы по требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20. Содержание вопросов может уточняться в зависимости от критических контрольных точек образовательной организации и способа организации питания детей, питьевого режима.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вопрос** | **Основание** | **Периодичность** | **Выполнено** **«да»/«нет»** |
| 1 | В производственных помещениях есть приточно-вытяжная вентиляция, которая не связана с системой вентиляции в других помещениях | [Пункт 2.12](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M6A2MF/) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | В сроки, указанные в программе производственного контроля |  |
| 2 | В зоне максимального загрязнения есть локальная вытяжная система | [Пункт 2.13](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M6S2MI/) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |  |
| 3 | В помещениях пищеблока исправно работают системы:  – холодного и горячего водоснабжения; | [Пункт 2.15](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M802MO/) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |  |
| – водоотведения; |  |
| – теплоснабжения; |  |
| – вентиляции и освещения |  |
| 4 | На осветительных приборах есть пылевлагонепроницаемая защитная арматура | [Подпункт 2.8.6](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M762MV/) пункта 2.8 СП 2.4.3648-20 |  |